|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Označení
 | 1. Popis
 | 1. Cena
 |
| **1** |  | Počet | **120** |
| **Žákovská lavice dvoumístná**Rozměr: 1300 x 500 mm | Cena / ks v Kč bez DPH |  |
| Materiál a konstrukce: zadavatel požaduje, aby lavice měla kovový profil konstrukce – plochoovál včetně plastových koncovek, provedení T-forma, konstrukce bude povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou v červeném provedení, lavice  | Cena celkem v Kč bez DPH |  |
| bude vybavena odkládacími drátěnými koši a háčky na pověšení zavazadel, lavice bude vybavena rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy, výšková stavitelnost 5-7, nastavení výšky pomocí imbusových šroubů.Lavice budou opatřeny deskami LDT min. tl. 22 mm v dekoru buk s oblými hranami, které budou opatřeny 4 závrtnými maticemi pro pevnější spojení s konstrukcí**. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát v nabídce předložit.**Barevné provedení kovových prvků: červená komaxitová**Schéma je ilustrativní – nadřazen popis** | Technický popis výrobku uchazeče nebo katalogový kód výrobku: |
| 1. Schéma
 |  |
| Žákovská dvoumístná lavice, pevná - profil T. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Označení
 | 1. Popis
 | 1. Cena
 |
| **2** |  | Počet | **210** |
| **Žákovská židle**Velikost: 5-7 | Cena / ks v Kč bez DPH |  |
| Materiál a konstrukce: zadavatel požaduje, aby židle měla kovový profil konstrukce včetně plastových koncovek, provedení T-forma, konstrukce povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou v červeném provedení, pod sedátkem plastové  | Cena celkem v Kč bez DPH |  |
| Podložky, které zabraňují poškození stolové desky, sedák a opěrák z bukové překližky, ke konstrukci budou připevněny pomocí nýtů, židle musí být zasunovatelné do kovového koše v lavici nebo položitelné na stolovou desku. Nastavení výšky pomocí imbusových šroubů, stohovatelná.**Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát v nabídce předložit.**Barevné provedení kovové kostry: červená komaxitová**Schéma je ilustrativní – nadřazen popis** | Technický popis výrobku uchazeče nebo katalogový kód výrobku: |
| 1. Schéma
 |  |
| Židle žákovská JUNIOR, červená |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Označení
 | 1. Popis
 | 1. Cena
 |
| **3** |  | Počet | **7** |
| **Stůl pracovní s laminovým podložím**Rozměr: min. 1600x600x760 mm, rozměry nábytku lze upravit s tolerancí ± 3% | Cena / ks v Kč bez DPH |  |
| Materiál a konstrukce: Pracovní deska bude vyrobena: stolová deska z LTD min. tl. 25 mm s ABS hranou min. tl. 2 mm, desková podnož z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou min. tl. 2 mm, podnož opatřená plastovými kluzáky proti poškození podlahy, | Cena celkem v Kč bez DPH |  |
| jednotlivé díly budou konstrukčně spojeny excentrickými zámky, bez viditelných vnějších spojů.Barevné provedení: třešeň**Schéma je ilustrativní – nadřazen popis** | Technický popis výrobku uchazeče nebo katalogový kód výrobku: |
| 1. Schéma
 |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Označení
 | 1. Popis
 | 1. Cena
 |
| **4** |  | Počet | **1** |
| **Stůl pracovní s laminovým podložím**Rozměr: min. 1600x800x760 mm, rozměry nábytku lze upravit s tolerancí ± 3% | Cena / ks v Kč bez DPH |  |
| Materiál a konstrukce: Pracovní deska bude vyrobena: stolová deska z LTD min. tl. 25 mm s ABS hranou min. tl. 2 mm, desková podnož z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou min. tl. 2 mm, podnož opatřená plastovými kluzáky proti poškození podlahy, | Cena celkem v Kč bez DPH |  |
| jednotlivé díly budou konstrukčně spojeny excentrickými zámky, bez viditelných vnějších spojů.Barevné provedení: třešeň**Schéma je ilustrativní – nadřazen popis** | Technický popis výrobku uchazeče nebo katalogový kód výrobku: |
| 1. Schéma
 |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Označení
 | 1. Popis
 | 1. Cena
 |
| **5** |  | Počet | **1** |
| **Stůl pracovní s laminovým podložím**Rozměr: min. 1800x800x760 mm, rozměry nábytku lze upravit s tolerancí ± 3% | Cena / ks v Kč bez DPH |  |
| Materiál a konstrukce: Pracovní deska bude vyrobena: stolová deska z LTD min. tl. 25 mm s ABS hranou min. tl. 2 mm, desková podnož z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou min. tl. 2 mm, podnož opatřená plastovými kluzáky proti poškození podlahy, | Cena celkem v Kč bez DPH |  |
| jednotlivé díly budou konstrukčně spojeny excentrickými zámky, bez viditelných vnějších spojů.Barevné provedení: třešeň**Schéma je ilustrativní – nadřazen popis** | Technický popis výrobku uchazeče nebo katalogový kód výrobku: |
| 1. Schéma
 |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Označení
 | 1. Popis
 | 1. Cena
 |
| **6** |  | Počet | **1** |
| **Stůl jednací** Rozměr: min. 1500x1100x760 mm, rozměry nábytku lze upravit s tolerancí ± 3% | Cena / ks v Kč bez DPH |  |
| Materiál a konstrukce: Pracovní deska bude vyrobena: stolová deska z LTD min. tl. 25 mm s ABS hranou min. tl. 2 mm, desková podnož z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou min. tl. 2 mm, podnož opatřená plastovými kluzáky proti poškození podlahy, | Cena celkem v Kč bez DPH |  |
| jednotlivé díly budou konstrukčně spojeny excentrickými zámky, bez viditelných vnějších spojů.Barevné provedení: třešeň**Schéma je ilustrativní – nadřazen popis** | Technický popis výrobku uchazeče nebo katalogový kód výrobku: |
| 1. Schéma
 |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Označení
 | 1. Popis
 | 1. Cena
 |
| **7** |  | Počet | **7** |
| **Kontejner pojízdný s centrálním zámkem**Rozměr: min. 400x600x600 mm, rozměry nábytku lze upravit s tolerancí ± 3% | Cena / ks v Kč bez DPH |  |
| Materiál a konstrukce: kvalitní laminátová dřevotříska desky tl. 18 mm. Horní díl korpusu – tloušťka 25 mm. Kvalitní 2 mm silná ochrana ABS hrana na spodním a dolním díle korpusu. Centrální zámek. | Cena celkem v Kč bez DPH |  |
| Barevné provedení: třešeň**Schéma je ilustrativní – nadřazen popis** | Technický popis výrobku uchazeče nebo katalogový kód výrobku: |
| 1. Schéma
 |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Označení
 | 1. Popis
 | 1. Cena
 |
| **8** |  | Počet | **1** |
| **Kontejner přístavný s centrálním zámkem**Rozměr: min. 400x800x760 mm, rozměry nábytku lze upravit s tolerancí ± 3% | Cena / ks v Kč bez DPH |  |
| Materiál a konstrukce: kvalitní laminátová dřevotříska desky tl. 18 mm. Horní díl korpusu – tloušťka 25 mm. Kvalitní 2 mm silná ochrana ABS hrana na spodním a dolním díle korpusu. Centrální zámek. | Cena celkem v Kč bez DPH |  |
| Barevné provedení: třešeň**Schéma je ilustrativní – nadřazen popis** | Technický popis výrobku uchazeče nebo katalogový kód výrobku: |
| 1. Schéma
 |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Označení
 | 1. Popis
 | 1. Cena
 |
| **9** |  | Počet | **7** |
| **Skříň kombinovaná uzamykatelná (dveře, sklo)**Rozměr: min. 1850x800x400 mm, rozměry nábytku lze upravit s tolerancí ± 3% | Cena / ks v Kč bez DPH |  |
| Materiál a konstrukce: Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich  | Cena celkem v Kč bez DPH |  |
| vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny oblou kovovou úchytkou světlého designu. Dno skříní bude opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Dřevěná i skleněná dvířka uzamykatelná.Barevné provedení: třešeň**Schéma je ilustrativní – nadřazen popis** | Technický popis výrobku uchazeče nebo katalogový kód výrobku: |
| 1. Schéma
 |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Označení
 | 1. Popis
 | 1. Cena
 |
| **10** |  | Počet | **7** |
| **Skříň kombinovaná uzamykatelná (dveře, nika)**Rozměr: min. 1850x800x400 mm, rozměry nábytku lze upravit s tolerancí ± 3% | Cena / ks v Kč bez DPH |  |
| Materiál a konstrukce: Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich  | Cena celkem v Kč bez DPH |  |
| vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny oblou kovovou úchytkou světlého designu. Dno skříní bude opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Dřevěná dvířka uzamykatelná.Barevné provedení: třešeň**Schéma je ilustrativní – nadřazen popis** | Technický popis výrobku uchazeče nebo katalogový kód výrobku: |
| 1. Schéma
 |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Označení
 | 1. Popis
 | 1. Cena
 |
| **11** |  | Počet | **5** |
| **Skříň uzamykatelná šatní (dveře)**Rozměr: min. 1850x800x400 mm, rozměry nábytku lze upravit s tolerancí ± 3% | Cena / ks v Kč bez DPH |  |
| Materiál a konstrukce: Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, půda naložená na boky skříně. Šatní skříň s výs. ram. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů  | Cena celkem v Kč bez DPH |  |
| včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny oblou kovovou úchytkou světlého designu. Dno skříní bude opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Dřevěná dvířka uzamykatelná.Barevné provedení: třešeň**Schéma je ilustrativní – nadřazen popis** | Technický popis výrobku uchazeče nebo katalogový kód výrobku: |
| 1. Schéma
 |  |
|  |